*ЗАТВЕРДЖЕНО*

 *Розпорядження міського голови*

*04.04.2019 №92-р*

***ІНСТРУКЦІЯ***

***з електробезпеки у виконкомі міської ради***

***1. Загальні положення***

1.1. Інструкція з електробезпеки у виконкомі міської ради (надалі – інструкція) є нормативним актом, що містить обов’язкові для виконання вимоги з охорони праці для працівників виконкому міської ради.

1.2. Інструкція визначає організаційні, технічні та профілактичні заходи з електробезпеки з метою попередження ураження електричним струмом під час експлуатації електричних пристроїв.

1.3. Дія інструкції поширюється на працівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради.

1.4. Інструкція розроблена на основі Наказів Міністерства соціальної політики України від 30 березня 2017 року  № 526 «Про внесення змін до Положення про розробку інструкцій з охорони праці», Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року №15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19 грудня 2013 року №966 «Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» та інших чинних у виконкомі міської ради документів з охорони праці, обов’язкових для виконання його працівниками.

1.5. За інструкцією працівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради інструктуються до початку роботи безпосередньо на робочому місці (первинний інструктаж), а потім під час повторних інструктажів, періодичність проведення яких залежить від періодичності проведення повторних інструктажів з питань охорони праці, установленої відповідною інструкцією з охорони праці.

1.6. Результати інструктажів заносяться в Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, у яких фіксуються підписи особи, що інструктує, та працівника.

***2. Вимоги безпеки перед початком роботи***

2.1. До виконання робіт ручним електроінструментом допускаються особи, які пройшли навчання, вступний інструктаж з охорони праці та оволоділи практичними навичками безпечного виконання робіт і мають відповідну групу з електробезпеки.

2.2. Перед початком роботи з електрообладнанням працівник повинен дотримуватися таких заходів безпеки:

2.2.1 перед увімкненням електроприладу слід переконатися в його справності, у справності розетки, вилки, мережевого шнура, ізоляції, а також, за наявності, сигналізації, блокувань;

2.2.2 уникати перегрівання, переохолодження, а також попадання вологи та пилу до електрообладнання;

2.2.3 не ставити (не класти) предмети на корпус електрообладнання;

 2.2.4 не загороджувати вентиляційні отвори, необхідні для запобігання перегріванню;

2.2.5 не включати електрообладнання при знятому корпусі;

2.2.6 звільнити робоче місце, проходи.

2.3. Забороняється:

2.3.1 використовувати електроприлади з пошкодженою ізоляцією, збері-гати біля них рідини, що легко займаються;

2.3.2 обгортати папером або тканиною електричні лампи;

2.3.3 працювати на несправному обладнанні.

***3. Вимоги безпеки під час роботи***

3.1. Під час виконання робіт, пов’язаних з експлуатацією електрооблад- нання, працівникам необхідно дотримуватися таких вимог:

3.1.1 виконувати тільки роботу, відносно якої працівник проінструкто-ваний;

3.1.2 не вмикати в електромережу електрообладнання з пошкодженою ізоляцією шнурів живлення;

3.1.3 не вмикати електрообладнання в розетки, що не мають захисних, направляючих вилку кришок;

3.1.4 не користуватися саморобними подовжувачами;

3.1.5 при користуванні електрообладнанням, що має окремий самостійний дріт заземлення, перед включенням його в електромережу перевірити наявність та надійність приєднаного заземлюючого електропроводу до відповідних клем;

3.1.6 уникати торкання руками металевих частин електрообладнання,

увімкненого в електромережу;

3.1.7 самостійно не замінювати зіпсовані електрозапобіжники, електролампи, не проводити ремонт електрообладнання, електромережі;

3.1.8 вимикати від електромережі електрообладнання при прибиранні приміщення, у тому числі митті підлоги, холодильників тощо;

3.1.9 не відкривати, не вмикати електрообладнання, обслуговування якого не входить в коло їх обов’язків;

3.1.10 не забивати цвяхи та костилі в стіни приміщень, де проходить схо-

вана проводка;

3.1.11 не користуватися обігрівачами;

3.1.12 не переносити пристрої, підключені до електромережі;

3.1.13 не залишати пристрої, що працюють, без нагляду на тривалий час;

3.1.14 не зв’язувати й не скручувати електропроводи, не вішати на них речі й не закріпляти їх за батареї опалювання чи водопровідні труби;

3.1.15 не триматися за провід під час роботи електрообладнання;

3.1.16 не висмикувати вилку електрообладнання з розетки за шнур;

3.1.17 у випадку виявлення будь-якої несправності, порушення електроізоляції, виникнення пожежі, а також при припиненні подачі струму електрообладнання, відключити його від електромережі;

3.1.18 при попаданні вологи на електрообладнання, негайно вимкнути його від електромережі, вийнявши вилку з розетки. Вологу зібрати м’якою серветкою. Підключати електрообладнання до мережі можна лише після того як воно повністю висохне;

3.2. Прибирання електрощитових здійснювати з дозволу електро- технічного персоналу. Під час прибирання:

3.2.1 не відчиняти, не вмикати та не торкатися руками або предметами електрообладнання (крім засобів керування загальним освітленням), не очищати ввімкненні в мережу світильники та лампи. Пил в електрощитах має очищувати тільки електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

3.2.2 не зберігати в електрощитових матеріали та інструменти, що не належать до електроустановки, не допускати до них сторонніх осіб.

3.3. У приміщеннях з підвищеною небезпекою ураження електричним

струмом крім заземлення застосовуються діелектричні килимки.

***4. Вимоги безпеки після закінчення роботи***

4.1. Після закінчення роботи слід вимкнути вимикач на електрооблад-

нанні та від’єднати дріт живлення від розетки електромережі. Від’єднуючи вилку електрообладнання від розетки, її слід тримати за корпус.

4.2. Про всі помічені пошкодження повідомити працівника адміністра-тивно-господарчого відділу виконкому міської ради.

***5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях***

5.1. Для гарантування безпеки в аварійних ситуаціях, у тому числі при виявленні обірваного електричного дроту, звисаючого або такого, що торкається підлоги (землі), не можна наближатися до нього. Слід залишатися на місці та негайно:

 5.1.1 припинити роботу, ужити заходів щодо відключення обладнання від електромережі, обмежити допуск сторонніх осіб у небезпечну зону;

5.1.2 повідомити керівника відділу (управління, іншого виконавчого органу міської ради), відповідального за безпечну експлуатацію електрогосподарства;

 5.1.3 якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу, за необхіднос-

ті, викликати «швидку медичну допомогу» або вжити заходів для транспорту-

вання постраждалого в найближчий заклад охорони здоров’я.

5.2. Перша допомога постраждалому не може замінювати допомогу

медичного персоналу та має надаватися лише до прибуття лікаря.

***Керуюча справами виконкому Т.Мала***