*ЗАТВЕРДЖЕНО*

*Розпорядження міського голови*

*10.11.2021 №290-р*

***ІНСТРУКЦІЯ***

***З ОХОРОНИ ПРАЦІ №10***

***під час виконання робіт на висоті***

***1. Загальні положення***

1.1. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті (нада-лі – інструкція) є нормативним актом, що містить обов’язкові для дотримання вимоги з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.2. Дія інструкції поширюється на робітників адміністративно-господарчого, архівного відділів виконкому Криворізької міської ради, поса- дових осіб управління інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради, які мають право працювати на висоті.

1.3. Інструкція розроблена на основі НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охо- рони праці», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

1.4. З інструкцією ознайомлюються всі, хто виконує роботи на висоті, під розпис.

1.5. До самостійної роботи допускаються особи віком не молодше 18 років, придатні за станом здоров’я до виконання робіт за відповідною професією, які пройшли професійний добір, спеціальне навчання та перевірки знань з охорони праці, умінь і навичок безпечного виконання робіт, одержали відповідне посвідчення, мають необхідну кваліфікацію та практичні навички робіт на висоті, пройшли інструктаж з охорони праці.

1.6. Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці». Після проходження інструктажу ставляться підписи особи, яка інструктує, та працівника.

1.7. Роботи на висоті виконуються за нарядом-допуском з використан- ням за встановленими нормами засобів індивідуального захисту.

1.8. Засоби захисту приводяться до готовності до початку роботи. При цьому перевіряється їх стан та відповідність документам з експлуатації виробників.

1.9. На робочих місцях не допускається розміщувати та накопичувати матеріали, що не використовуються для роботи.

1.10. Матеріали, ручний інструмент, елементи конструкцій тощо під час приймання та складування на робочих місцях, розташованих на висоті, є в кількості, необхідній для поточної роботи, і складуються таким чином, щоб не захаращувати робочі місця і підходи до них. При цьому враховуються розрахункові значення допустимих навантажень на настіли, майданчики тощо.

1.11. За порушення вимог цієї інструкції винні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

1.12. Робітник, який працює на висоті, повинен:

1.12.1 дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку виконавчого комітету Криворізької міської ради;

1.12.2 знати про особисту відповідальність за невиконання правил охорони праці та безпеку оточуючих;

1.12.3 уміти надавати першу домедичну допомогу потерпілим від нещасних випадків;

1.12.4 утримувати робоче місце в чистоті й порядку;

1.12.5 проходити в установленому порядку медичний огляд.

1.13. Робітник повинен знати:

1.13.1 зміст вимог цієї інструкції, інших інструкцій з охорони праці, посадової інструкції, що необхідні для виконання професійних обов’язків;

1.13.2 вимоги до раціональної організації праці на робочому місці;

1.13.3 безпечні методи праці;

1.13.4 порядок застосування засобів індивідуального захисту у відповідності до характеру й умов праці;

1.13.5 порядок надання домедичної допомоги потерпілому.

1.14. Ремонтні роботи на висоті 1,3 м та більше дозволяється проводити тільки з риштувань, помостів, приставних драбин та стрем’янок. Ремонтні роботи мають проводитися за допомогою запобіжного поясу, касок, інших засобів індивідуального та колективного захисту. Місця безпечного кріплення карабіну запобіжного пояса мають бути вказані робітнику до проведення робіт на висоті відповідальним за проведення робіт. Забороняється замість помостів установлювати тимчасові настили на будь-яких опорах (бочках, цеглинах та ін.).

1.15. Металеві драбини завдовжки більше 5 м слід огороджувати або оснащувати канатом з уловлювачем для закріплювання карабіна запобіжного пояса.

1.16. Усі переносні драбини та стрем’янки, риштування, інструменти й пристрої, що експлуатуються, мають випробуватися установами, з якими укладено договір на дану послугу відповідно до термінів, передбачених чинним законодавством України.

1.17. Пристрої для виконання робіт на висоті (риштування, драбини, стрем’янки та ін.) повинні мати інвентарні номери.

1.18. Невиконання вимог інструкції з охорони праці працівником розглядається як порушення трудової дисципліни.

1.19. Особи, які порушили вимоги інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

***2. Вимоги безпеки перед початком роботи***

2.1. Перед початком роботи робітник зобов’язаний:

2.1.1 одягти спецодяг, волосся прибрати під головний убір;

2.1.2 отримати завдання від керівника робіт;

2.1.3 перевірити наявність засобів індивідуального захисту та їх справність;

2.1.4 підготувати до роботи інструменти, пристосування, інвентар, переконатися в їх справності;

2.1.5 оглянути робоче місце;

2.1.6 оглянути драбини та стрем’янки;

2.1.7 перевірити надійність настилу пересувних столиків, драбин тощо;

2.1.8 упевнитися, що драбини оснащені пристосуваннями для унемож-ливлення самочинного розсування їх під час виконання робіт, їх нахил – не більше 1:3;

2.1.9 прибрати непотрібні матеріали, звільнити проходи, підходи до драбин, стрем’янок, риштувань і помостів;

2.1.10 перевірити достатність освітлення робочого місця.

2.2. Про всі виявлені недоліки слід повідомити відповідального за виконання робіт та начальника адміністративно-господарчого або архівного відділів виконкому Криворізької міської ради.

***3. Вимоги безпеки під час виконання роботи***

3.1. Під час виконання робіт із застосуванням драбин слід дотримуватися таких вимог безпеки праці:

3.1.1 необхідно забезпечувати стійкість драбин, унеможливити їх зісковзування або випадкове зрушення з місця (перевіряється оглядом);

3.1.2 у разі проведення робіт в місцях з пожвавленим рухом людей, драбини (незалежно від наявності або відсутності на кінцях наконечників) слід відгороджувати або охороняти від падіння, що може спричинятися випадковими поштовхами;

3.1.3 переміщувати драбину під час роботи необхідно з дотриманням таких запобіжних заходів:

3.1.3.1 два працівники повинні нести драбину наконечниками назад, попереджаючи перехожих про небезпеку зіткнення з нею;

3.1.3.2 якщо драбину переносить один працівник, вона має бути в такому похилому положенні, щоб її передній кінець був піднятий над землею не менше 2 м;

3.1.4 перебувати на щаблях приставної драбини або стрем’янки дозволяється одному працівнику.

3.2. Забороняється під час проведення робіт на висоті:

3.2.1 працювати з приставних драбин, стоячи на щаблі, розташованому на відстані менше 1 м від верхнього кінця драбини;

3.2.2 створювати додаткові опорні споруди з ящиків, бочок тощо в разі недостатньої довжини драбини;

3.2.3 установлювати приставні драбини під кутом нахилу до горизонтальної площини більше 60˚ без додаткового закріплювання верхньої частини драбини;

3.2.4 установлювати драбину на східці маршів сходової клітки. У разі необхідності на сходових клітках слід споруджувати поміст;

3.2.5 виконувати роботу з двох верхніх щаблів стрем'янок, які не мають

поручнів або упорів;

3.2.6 піднімати або опускати вантаж приставною драбиною та залишати на ній інструмент;

3.2.7 розмовляти;

3.2.8 мити зовнішні частини вікон, що не відкриваються;

3.2.9 проводити роботи, пов’язані з миттям, утепленням вікон, за наяв- ності пошкоджень скла;

3.2.10 виконувати миття вікон з підвіконня.

***4. Вимоги безпеки після закінчення роботи***

Після закінчення роботи:

4.1 інструмент та матеріали слід прибрати з висоти;

4.2 драбини, стрем’янки та інші пристрої необхідно прибрати в спеціально відведене місце;

4.3 настили та драбини риштувань й помосту очистити від сміття;

4.4 зняти спецодяг, індивідуальні засоби захисту, очистити й скласти у

відведене місце. Руки, обличчя ретельно вимити водою з милом;

4.5 про неполадки, що виникли під час роботи, повідомити відповідаль-

ного за виконання робіт та начальника адміністративно-господарчого або архівного відділів виконкому Криворізької міської ради.

***5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях***

5.1. Аварійна ситуація може виникнути в разі виявлення несправностей засобів підмощування, драбини та стрем’янки, риштування, пожежі, дії електричного струму та ін.

5.2. Для гарантування безпеки в аварійних ситуаціях необхідно негайно:

5.2.1 припинити роботу, ужити заходів щодо відключення електро-обладнання від електромережі, не допускати сторонніх осіб у небезпечну зону;

5.2.2 повідомити відповідального за виконання робіт та начальників управління інформаційно-комунікаційних технологій, відділів адміністра- тивно-господарчого, архівного виконкому Криворізької міської ради (урахо- вуючи підпорядкування працівників);

5.2.3 якщо є потерпілі, надати їм першу домедичну допомогу та, за необхідності, викликати «швидку медичну допомогу» або вирішити питання транспортування потерпілого в найближчий лікарняний заклад.

5.3. Перша допомога постраждалому не повинна замінювати допомогу медичного персоналу та має надаватися лише до прибуття лікаря.

 5.4. Опис дій щодо надання першої допомоги постраждалому при різних ураженнях міститься в інструкції з надання першої домедичної допомоги, що вивчається при проходженні вступного, первинного та повторних інструктажів з питань охорони праці.

 ***Керуюча справами виконкому Тетяна Мала***