*Додаток 1 до рішення виконкому міської ради*

*08.12.2021 №661*

***Технічні вимоги до виконання заходів за напрямом «Теплий під’їзд»***

1. Віконні блоки мають бути з ПВХ-профілю з двокамерними енергозберігаючими склопакетами 4+10Ar+4+10Ar+4i; білі.

2. Приведений опір теплопередачі світлопрозорих огороджувальних конструкцій має відповідати ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» п.6.1 умова 4, таблиця 3 рядок 6.

3. Вироби мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-15:2011 «Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні вимоги» включно із зміною №1 від 01 липня 2013 року згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства від 12 червня 2013 №239 «Про прийняття Зміни №1 ДСТУ Б В.2.6-15:2011 "Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови"».

4. При виконанні заходів із заміни вікон слід передбачити виконання ремонту внутрішніх та зовнішніх укосів, а саме: відновлення штукатурного шару і його фарбування, та виконання вимог п. 7.3.26 ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги».

***Керуюча справами виконкому Тетяна Мала***