*Додаток 4 до    Порядку    розгляду    заяв   про*

*надання компенсації для відновлення*

*окремих  категорій   об’єктів   неру-*

*хомого   майна,   пошкоджених  уна-*

*слідок  бойових  дій, терористичних*

 *актів,  диверсій,  спричинених збро-*

*йною агресією Російської Федерації,*

*з   використанням електронної пуб-*

*лічної      послуги      «єВідновлення»*

 *( пункт 103)*

***АКТ ВЕРИФІКАЦІЇ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/ п*** | ***Перелік ремонтних робіт*** | ***Одиниця вимірювання*** | ***Обсяг робіт,*** ***на який*** ***надано компенсацію******(згідно з*** ***даними чек-******листа)*** | ***Обсяг фактично проведе-них робіт, придбання будівельної продукції*** | ***Відсоток фактично проведених робіт, придбання будівельної продукції*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| Дах/покрівля |
| 1 | Відновлення  пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу  ̶  хвилястого ши-феру або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем | кв. м |  |  |  |
| 2 | Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1) | пог.м |  |  |  |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 3 | Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу,  зокрема: обрешітки, паро,-гідро та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці,  або  профільованого  листа,  гребеневих  та  кар-низних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем | кв. м |  |  |  |
| 4 | Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого  покрівельного  матеріалу, зокрема: обреші-тки, паро-, гідро-та теплоізоляційних  шарів, металочере-пиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребеневих, карнизних,  примикаючих  планок, крапельни-ків, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25 відсотків | кв. м поверхонь покрівлі |  |  |  |
| 5 | Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або  профільованого  листа,  гребеневих, карни-зних,  примикаючих  планок,   крапельників, снігозатри-мувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 відсотків | ̶ |  |  |  |
| Прорізи |
| 6 | Заміна  пошкоджених міжкімнатних дверей | блоків |  |  |  |
| 7 | Заміна вхідних дверей (на металеві) | ̶ |  |  |  |
| 8 | Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії\*) | кв.м |  |  |  |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 9 | Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огороджувальних  скляних  конструкцій балкона/лоджії\*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків) | ̶ |  |  |  |
| 10 | Відновлення  укосів (штукатурка,  безпіщана підготовка, фарбування) | ̶ |  |  |  |
| 11 | Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення  та зовнішнього  оздоблення  (утеплення, штука-турення, фарбування) | кв. м (розрахо-вується лише та площа, що має пошкод-ження) |  |  |  |
| Фасади |
| 12 | Відновлення  пошкоджених  фасадів  з  урахуванням уте-плення  та   зовнішнього  оздоблення (утеплення, штукату-рення, фарбування) | кв. м (розрахо-вується лише та площа, що має пошкод-ження) |  |  |  |
| 13 | Відновлення  пошкодженого  декоративного шару  камін-цевої штукатурки  оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача | кв. м (розрахо-вується лише та площа, що має пошкод-ження) |  |  |  |
| 14 | Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача | кв.м |  |  |  |
| 15 | Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без ураху- | ̶ |  |  |  |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
|  | вання утеплювача та штукатурного шару |  |  |  |  |
| Перекриття/стеля |
| 16 | Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях | кв.м |  |  |  |
| 17 | Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях | ̅ |  |  |  |
| 18 | Розбирання   монолітних/залізобетонних  перекриттів   до  200 міліметрів | ̶ |  |  |  |
| 19 | Відновлення  цілісності пошкодженого монолітного/залі-зобетонного перекриття товщиною до 200 міліметрів або ґанків та сходів (горизонтальна проекція) | ̶ |  |  |  |
| Стіни/перегородки/стеля, опорядження |
| 20 | Розбирання пошкоджених стін  та перегородок | куб. м |  |  |  |
| 21 | Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштуванням перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів) | ̶ |  |  |  |
| 22 | Мурування внутрішніх перегородок | кв. м |  |  |  |
| 23 | Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок | ̶ |  |  |  |
| 24 | Штукатурення  стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери | ̶ |  |  |  |
| 25 | Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу | кв. м |  |  |  |
| 26 | Відновлення  пошкодженого  внутрішнього опорядження  стін (фарбування) | ̶ |  |  |  |
| 27 | Відновлення  пошкодженого  внутрішнього опорядження стін (шпалери) | ̅ |  |  |  |
| 28 | Відновлення пошкодженого  внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка) | ̶ |  |  |  |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 29 | Улаштування  обшивки   стін   гіпсокартонними  плитами  (фальшстіни) по металевому каркасу | ̶ |  |  |  |
| 30 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї | ̶ |  |  |  |
| 31 | Улаштування   перегородок  на  металевому  однорядному каркасі з обшивкою    гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією  | ̶ |  |  |  |
| 32 | Відновлення  пошкодженого  внутрішнього  опорядження  стелі (фарбування) | ̶ |  |  |  |
| 33 | Відновлення  пошкодженого  внутрішнього опорядження стелі (шпалери) | ̶ |  |  |  |
| 34 | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти), панелі, підвісні профілі, підвісні каркаси, гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням, волокнисті гіпсові плити, волокнисті гіпсові та композитні панелі, гіпсокартонні плити) | ̶ |  |  |  |
| Підлога |
| 35 | Розбирання цементних покриттів підлог | кв. м |  |  |  |
| 36 | Влаштування   гідроізоляції | ̅ |  |  |  |
| 37 | Влаштування  стяжок цементних  товщина до 60 міліметрів | ̶ |  |  |  |
| 38 | Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки | ̶ |  |  |  |
| 39 | Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату | ̶ |  |  |  |
| 40 | Відновлення пошкодженої підлоги з паркету | ̶ |  |  |  |
| 41 | Улаштування  стяжок самовирівнювальних  із суміші цеме-нтної | ̶ |  |  |  |
| 42 | Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму | ̶ |  |  |  |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 43 | Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошко-джень) | пог. м |  |  |  |
| 44 | Відновлення  дощатих підлог | кв. м |  |  |  |
| 45 | Фарбування дощатих підлог | ̶ |  |  |  |
| Внутрішні інженерні системи |
| 46 | Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири: | одне місце |  |  |  |
|  | 1) водопроводу ̶ підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом  водорозеток та встановлен-ням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні; | ̅ |  |  |  |
|  | 2) каналізації ̶ відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири; | ̅ |  |  |  |
|  | 3) опалення ̶ відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати; | ̅ |  |  |  |
|  | 4) газопостачання ̶ відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок у межах одного приміщення; | ̅ |  |  |  |
|  | 5) електропостачання  ̶ перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій у межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів | ̅ |  |  |  |
| 47 | Заміна  унітаза  з безпосередньо  приєднаним бачком | штук |  |  |  |
| 48 | Заміна умивальника разом із змішувачем | ̶ |  |  |  |
| 49 | Заміна умивальника без змішувача | ̶ |  |  |  |
| 50 | Заміна ванн купальних | ̶ |  |  |  |
| 51 | Заміна піддона душового | ̶ |  |  |  |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 52 | Заміна змішувачів з душем | ̶ |  |  |  |
| 53 | Заміна мийок кухонних | ̶ |  |  |  |
| 54 | Заміна  змішувачів кухонних | ̶ |  |  |  |
| 55 | Заміна бойлерів | ̶ |  |  |  |
| 56 | Заміна колонки газової | ̶ |  |  |  |
| 57 | Заміна двоконтурного газового котла | ̶ |  |  |  |
| 58 | Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів | пог. м |  |  |  |
| 59 | Прочищення  внутрішньої  каналізаційної  мережі (відкри-вання кришок ревізій, прочищення сталевою щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок) | ̅ |  |  |  |
| 60 | Відновлення  захисного  шару  фундаментів  (доробка роз-митого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трам-буванням | кв.м пошкодженої поверхні |  |  |  |
| 61 | Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів) | кв. м |  |  |  |
| 62 | Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку, очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином, проклада-ння гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен  цементним   розчином,   пробивання   борозден  з  | пог.мгоризонталь-ної проекції цоколю |  |  |  |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
|  | іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен) |  |  |  |  |
| 63 | Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в’яжучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметрів, улаштування покриття   з   асфальтобетонної  суміші  завтовшки 3 санти- метри з укочуванням ручними котками) | кв. м |  |  |  |
| 64 | Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піща-ного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші) | ̅ |  |  |  |
| Антисептичні заходи |
| 65 | Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запо-бігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень | кв. м |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_