*ЗАТВЕРДЖЕНО*

*Рішення виконкому міської ради*

*18.09.2019 №439*

*ЗАТВЕРДЖУЮ*

*Директор департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Іван Карий*

*"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року*

***Форма надання інформації   
щодо планованих обсягів теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії й гарячої води для відповідної категорії споживачів, опалюваної площі та відповідних питомих норм на опалення будинків (будівель) у розрізі поверхів та кліматичних показників\****

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця послуг)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***з/п*** | ***Показник*** | ***Усього*** | ***У тому числі:*** | |
| ***з будинковими приладами обліку теплової енергії*** | ***без будинкових приладів обліку теплової енергії*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Кількість абонентів, яким надається послуга з постачання теплової енергії, одиниць |  |  |  |
| 2 | Загальна опалювана площа житлових будинків станом на початок планованого періоду без площі квартир з автономним опаленням, м 2, усього, у тому числі: |  |  |  |
| 2.1 | 1 - 2-поверхових будинків |  |  |  |
| 2.2 | 3 - 4-поверхових будинків |  |  |  |
| 2.3 | 5 і більше поверхів |  |  |  |
| 3 | Річний обсяг теплової енергії для забезпечення послугою з постачання теплової енергії у житлових будинках (пункт 2), Гкал, усього, у тому числі: |  |  |  |
| 3.1 | 1 - 2-поверхових будинків |  |  |  |
| 3.2 | 3 - 4-поверхових будинків |  |  |  |
| 3.3 | 5 і більше поверхів |  |  |  |
| 4 | Питоме споживання теплової енергії для забезпечення послугою з постачання теплової енергії у житлових будинках (пункт 2), Гкал/м 2 на рік, у тому числі: |  |  |  |
| 4.1 | 1 - 2-поверхових будинків |  |  |  |
| 4.2 | 3 - 4-поверхових будинків |  |  |  |
| *Продовження додатка* | | | | |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 4.3 | 5 і більше поверхів |  |  |  |
| 5 | Обсяг теплової енергії для надання послуги з постачання гарячої води для населення, Гкал |  |  |  |
| 6 | Сума рядків 3 і 5, Гкал |  |  |  |
| 7 | Максимальне теплове навантаження житлових будинків (пункт 2), Гкал/год |  |  |  |
| 8 | Дані, що плануються для розрахунку тарифів на послугу з постачання теплової енергії: |  | | |
| 8.1 | кількість діб опалювального періоду |  | | |
| 8.2 | розрахункова температура для проектування системи опалення, °C |  | | |
| 8.3 | середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду, °C |  | | |
| 9 | Дані згідно з додатком 1 до КТМ 204 України 244-94: |  | | |
| 9.1 | кількість діб опалювального періоду |  | | |
| 9.2 | розрахункова температура для проектування системи опалення, °C |  | | |
| 9.3 | середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду, °C |  | | |
| 10. | Дані згідно з додатком ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія: |  | | |
| 10.1 | кількість діб опалювального періоду |  | | |
| 10.2 | розрахункова температура для проектування системи опалення, °C |  | | |
| 10.3 | середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду, °C |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (керівник) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (власне ім'я, прізвище) |

*\*форма затверджується департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради*

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***В.о. керуючої справами виконкому –***

***заступник міського голови Валентина Бєрлін***