*Додаток 3 до Порядку розгляду заяв про надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених унаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської   Федерації,   з   використа-нням електронної публічної послуги «єВідновлення» ( підпункт 31.2)*

***ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ***

***щодо мінімізації негативного впливу на здоров`я людей та навколишнє природне середовище під час виконання будівельних робіт***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Потенційні негативні впливи на здоров’я людей та навколишнє природне середовище*** | ***Заходи щодо мінімізації негативного впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище*** |
| ***1*** | ***2*** |
| Утворення пилу й перевище-ння допустимого рівня шуму | Недопущення виконання ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, у робочі дні з 21 години вечора до 8 години ранку, а у святкові та неробочі дні — цілодобово;  здійснення контролю за рівнем шуму під час виконання робіт, що не може перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби;  забезпечення виконання робіт з використанням засобів індивідуального захисту (респіраторів, рукавиць тощо); здійснення вологого прибирання робочої зони після виконання окремих етапів робіт, відокремлення робочої зони від приміщень, що експлуатуються, захисними екранами (ПВХ-плівка тощо); недопущення здійснення розвантаження/заванта-ження відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), будівельної продукції (матеріалів, виробів або комплектів) на території житлової забудови |
| Утворення відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), що не є  | Недопущення збирання (складування) відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу)   на   контейнерних    майданчиках,  |
| ***1*** | ***2*** |
| небезпечними | передбачених для роздільного збирання, недопущення збирання (складування) відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу) на контейнерних майданчиках, передбачених для роздільного збирання і зберігання побутових відходів, урн для побутових відходів або інших, не передбачених для цього місцях (лісосмуги, яри, пустирі тощо);  забезпечення роздільного збирання відходів від будівництва та знесення (демонтажу) за основним компонентом (цегла та бетон, скло, пластик, метал);  дотримання під час поводження з відходами від будівництва та знесення (демонтажу) заходів щодо захисту ґрунтів від засмічення та забруднення;  забезпечення розміщення відходів від руйнувань лише в спеціально відведених місцях;  організація місць складування будівельних матеріалів [виробів (продукції)] має здійснюватися таким чином, щоб уникати забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних вод;  використання будівельних сміттєпроводів під час виконання демонтажних робіт на другому поверсі  та  вище, недопущення  здійснення роз-вантаження/завантаження відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), будівельної продукції (матеріалів, виробів або комплектів) на території житлової забудови |
| Утворення відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), у складі яких є небезпечні відходи, зокрема азбестовмісні відходи (матеріали), шифер, труби, волокнисті плити, картон | Забезпечення поводження з відходами від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), що містять азбест, із застосуванням засобів індивідуального захисту органів дихання та захисного одягу відповідного класу захисту, а також зволоження місць їх збирання;  недопущення в разі можливості подальшої руйнації азбестовмісних відходів;  недопущення поширення азбестовмісного пилу, забезпечення проведення вологого прибирання (обприскування) робочої зони, у якій проводяться роботи із азбестовмісними матеріалами; забезпечення   під  час  поводження  з  відходами  |
| ***1*** | ***2*** |
|  | від  руйнувань, будівництва та знесення (демон-тажу), що містять азбест, збирання та пакування азбестовмісних відходів в міцну, герметичну, пилонепроникну тару для унеможливлення контактування з навколишнім природним середовищем та сприяння їх транспортуванню до місця оброблення;  негайне інформування органів місцевого самоврядування про виявлення в складі відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу) відходів, що є вибухонебезпечними, легкозаймистими, небезпечними;  забезпечення передачі небезпечних відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу) суб’єктам господарювання у сфері управління відходами, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, а саме: компонентів відходів, що містять поліхлоровані дифеніли (надалі ̶ ПХД) (наприклад, ПХД-вмісні ізолятори, ПХД-вмісні покриття (для підлоги) на основі синтетичних смол, ПХД-вмісні ущільнювачі склоблоків, ПХД-вмісні конденсатори); люмінесцентних ламп та інших відходів, що містять ртуть; батарей та акумуляторів; відходів азбесту (пил та волокна) |
| Нещасні випадки, пов’язані з недотриманням правил безпе-ки під час проведення висотних робіт, правил пожежної безпеки та охорони праці під час проведення ремонтних робіт | Дотримання під час виконання робіт правил охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки; використання лаків, фарб та інших компонентів, що містять токсичні інгредієнти заборонена |
| Забруднення ґрунтів | Здійснення заходів щодо запобігання забрудненню ґрунту небезпечними речовинами (зокрема внаслідок витоку пально-мастильних матеріалів);  у   разі проведення ремонтних робіт, що передбачають зняття родючого шару ґрунту, забезпечення його складування, збереження та використання під час рекультивації земель, покращення малопродуктивних земель і благоустрою |
| ***1*** | ***2*** |
| Забруднення поверхневих вод через неналежну організацію робіт | Забезпечення організації на будівельному май- данчику(за його наявності) збирання та відведення поверхневих стічних вод; забезпечення організації місць складування будівельної продукції (матеріалів, виробів або комплектів) таким чином, щоб уникати забруднення поверхневих та підземних вод |
| Зупинення надання комуналь-них послуг іншим споживачам на час виконання робіт | За умови приєднання до централізованої системи водопостачання, каналізації, опалення, газопостачання, електропостачання забезпечення проведення робіт за узгодженням з надавачем послуг із залученням відповідних фахівців; у разі необхідності припинення надання комунальних послуг іншим споживачам забезпечення інформування таких споживачів про час і тривалість їх відключення не менш як за три дні до початку робіт |
| Пошкодження  об’єктів благо-устрою та зелених насаджень | Передбачення влаштування під’їзних доріг до місця виконання ремонтних робіт для будівельних машин і техніки (у разі їх використання) у спосіб, що не завдає шкоди навколишньому природному середовищу; у разі необхідності видалення дерев для проведення робіт, обов’язковим є отримання дозволу від балансоутримувача; у разі пошкодження об’єктів інфраструктури або елементів благоустрою на території, суміжній з будівельним майданчиком (зокрема тротуарів, асфальтового покриття, клумб, елементів огорожі, комунікацій загального користування), виконавець робіт повинен відновити зазначені об’єкти за свій кошт |
| Втрата/пошкодження об’єктів культурної спадщини  | Дотримання під час проведення ремонтних робіт законодавства у сфері охорони культурної спадщини |
| Виявлення на об’єкті або поблизу  нього вибухонебез-печних предметів, боєприпасів (зокрема їх залишків) або інших підозрілих предметів | Проведення робіт після перевірки й підтвердження очищення території та об’єктів від вибухонебезпечних предметів згідно із законодавством; у разі виявлення на об’єкті або поблизу нього вибухонебезпечних предметів, боєприпасів (зокрема їх залишків) або інших підозрілих предметів, недопущення їх самостійного  |
| ***1*** | ***2*** |
|  | вилучення; забезпечення  негайного   повідомлення терито-ріальним органам ДСНС та/або Національної поліції України про виявлений небезпечний предмет та здійснення заходів щодо недопущення в зону знаходження предмета сторонніх осіб до прибуття відповідних служб |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_