*Додаток 3 до Порядку розгляду заяв про надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених унаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської   Федерації,  з  використан-ням електронної публічної послуги «єВідновлення» ( підпункт 48.3)*

***ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ***

***щодо мінімізації негативного впливу на здоров`я людей та навколишнє природне середовище під час виконання будівельних робіт***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Потенційні негативні впливи на здоров’я людей та навколишнє природне середовище*** | ***Заходи щодо мінімізації негативного впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище*** |
| ***1*** | ***2*** |
| Утворення пилу й перевищен-ня допустимого рівня шуму | Недопущення виконання ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, у робочі дні з 21 години вечора до 8 години ранку, а у святкові та неробочі дні — цілодобово;   здійснення контролю за рівнем шуму під час виконання робіт, що не може перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби;   забезпечення виконання робіт з використанням засобів індивідуального захисту (респіраторів, рукавиць тощо); здійснення вологого прибирання робочої зони після виконання окремих етапів робіт, відокремлення робочої зони від приміщень, що експлуатуються, захисними екранами (ПВХ-плівка тощо);  недопущення здійснення розвантаження/заванта-ження відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), будівельної продукції (матеріалів, виробів або комплектів) на території житлової забудови |
| ***1*** | ***2*** |
| Утворення відходів від руйну-вань, будівництва та знесення (демонтажу), що не є небезпе-чними | Недопущення збирання (складування) відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу)   на   контейнерних    майданчиках, передбачених для роздільного збирання, недопущення збирання (складування) відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу) на контейнерних майданчиках, передбачених для роздільного збирання і зберігання побутових відходів, урн для побутових відходів або інших, не передбачених для цього місцях (лісосмуги, яри, пустирі тощо);    забезпечення роздільного збирання відходів від будівництва та знесення (демонтажу) за основним компонентом (цегла та бетон, скло, пластик, метал);    дотримання під час поводження з відходами від будівництва та знесення (демонтажу) заходів щодо захисту ґрунтів від засмічення та забруднення;    забезпечення розміщення відходів від руйнувань лише в спеціально відведених місцях;    організація місць складування будівельних матеріалів [виробів (продукції)] має здійснюватися таким чином, щоб уникати забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних вод;    використання будівельних сміттєпроводів під час виконання демонтажних робіт на другому поверсі  та  вище, недопущення  здійснення роз-вантаження/завантаження відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), будівельної продукції (матеріалів, виробів або комплектів) на території житлової забудови |
| Утворення відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), у складі яких є небезпечні відходи, зокрема азбестовмісні відходи (матеріали), шифер, труби, волокнисті плити, картон | Забезпечення поводження з відходами від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), що містять азбест, із застосуванням засобів індивідуального захисту органів дихання та захисного одягу відповідного класу захисту, а також зволоження місць їх збирання;    недопущення в разі можливості подальшої руйнації азбестовмісних відходів;    недопущення поширення азбестовмісного пилу, забезпечення  проведення   вологого  прибирання |
| ***1*** | ***2*** |
|  | (обприскування) робочої зони, у якій проводяться роботи із азбестовмісними матеріалами;   забезпечення   під  час  поводження  з  відходами від  руйнувань, будівництва та знесення (демон-тажу), що містять азбест, збирання та пакування азбестовмісних відходів в міцну, герметичну, пилонепроникну  тару  для  унеможливлення кон-тактування  з  навколишнім  природним середо-вищем та сприяння їх транспортуванню до місця оброблення;  негайне інформування органів місцевого самоврядування про виявлення в складі відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу) відходів, що є вибухонебезпечними, легкозаймистими, небезпечними;  забезпечення передачі небезпечних відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу) суб’єктам господарювання у сфері управління відходами, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, а саме: компонентів відходів, що містять поліхлоровані дифеніли (надалі ̶ ПХД) (наприклад, ПХД-вмісні ізолятори,  ПХД-вмісні покриття (для підлоги) на основі синтетичних смол, ПХД-вмісні ущільнювачі склоблоків,  ПХД-вмісні  конденсатори); люміне-сцентних ламп та інших відходів, що містять ртуть; батарей та акумуляторів, відходів азбесту (пил та волокна) |
| Нещасні випадки, пов’язані з недотриманням правил безпе-ки  під  час  проведення висот-них робіт, правил пожежної безпеки та охорони праці під час  проведення ремонтних ро-біт | Дотримання під час виконання робіт правил охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки;  використання лаків, фарб та інших компонентів, що містять токсичні інгредієнти, заборонено |
| Забруднення ґрунтів | Здійснення заходів щодо запобігання забруднен-ню ґрунту небезпечними речовинами (зокрема внаслідок витоку пально-мастильних матеріалів);    у   разі проведення ремонтних робіт, що перед-бачають  зняття родючого  шару  ґрунту, забезпе-чення  його  складування, збереження  та викори-стання під час рекультивації земель, покращення малопродуктивних земель і благоустрою |
| ***1*** | ***2*** |
| Забруднення поверхневих вод через неналежну організацію робіт | Забезпечення організації на будівельному май- данчику (за його  наявності)  збирання та відведе-ння поверхневих стічних вод;  забезпечення організації місць складування будівельної продукції (матеріалів, виробів або комплектів) таким чином, щоб уникати забруднення поверхневих та підземних вод |
| Зупинення надання комуналь-них послуг іншим споживачам на час виконання робіт | За умови приєднання до централізованої системи водопостачання, каналізації, опалення, газопоста-чання,  електропостачання   забезпечення  прове-дення робіт за узгодженням з надавачем послуг із залученням відповідних фахівців;  у разі необхідності припинення надання кому-нальних послуг іншим споживачам забезпечення інформування таких споживачів про час і тривалість їх відключення не менш як за три дні до початку робіт |
| Пошкодження  об’єктів благо-устрою та зелених насаджень | Передбачення влаштування під’їзних доріг до місця  виконання  ремонтних  робіт для будівель-них машин і техніки (у разі їх використання) у спосіб, що не завдає шкоди навколишньому природному середовищу;  у разі необхідності видалення дерев для проведення робіт, обов’язковим є отримання дозволу від балансоутримувача;  у разі пошкодження об’єктів інфраструктури або елементів благоустрою на території, суміжній з будівельним майданчиком (зокрема тротуарів, асфальтового покриття, клумб, елементів огорожі, комунікацій загального користування), виконавець робіт повинен відновити зазначені об’єкти за свій кошт |
| Втрата/пошкодження об’єктів культурної спадщини | Дотримання під час проведення ремонтних робіт законодавства  у  сфері охорони культурної спад-щини |
| Виявлення на об’єкті або поблизу  нього вибухонебез-печних предметів, боєприпасів (зокрема їх залишків) або інших підозрілих предметів | Проведення робіт після перевірки й підтверджен-ня очищення території та об’єктів від вибухоне-безпечних  предметів згідно із законодавством;  у разі виявлення на об’єкті або поблизу нього вибухонебезпечних предметів, боєприпасів (зок-рема їх залишків)  або  інших   підозрілих предметів,   недопущення   їх   самостійного   ви-лучення; |
| ***1*** | ***2*** |
|  | забезпечення  негайного   повідомлення терито-ріальним органам ДСНС та/або Національної поліції України про виявлений небезпечний предмет та здійснення заходів щодо недопущення в зону знаходження предмета сторонніх осіб до прибуття відповідних служб |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_